|  |  |
| --- | --- |
| Checkliste Normalbetrieb – Ballone Ultramagic | |
| Verweisung auf folgende Kapitel im BHB/OHB: | BHB 2.4 |

**Fahrtvorbereitung**

Dokumente Bordpapiere ok

Meteobriefing gemacht

Flugplanung gemacht

Tragkraft Load Chart

Team & Passagiere informiert

**Startvorbereitung**

Hülle kontrolliert

Brenner & LPG kontrolliert

Korb kontrolliert

Ausrüstung kontrolliert

Passagiere Beförderungsscheine / instruiert

Zusammenbau Ballon bereit zum kalt füllen

**Start**

Parachute / FDS Funktionskontrolle

Brenner & LPG alles dicht / Schläuche sicher

Instrumente betriebsbereit

Passagiere alle an Bord

Crew Korb frei

Start Luftraum & Umgebung frei**Reiseflug**

Steig- / Sinkrate max. +/- 5m/s

Flughöhe Mindestflughöhe ok

Lufträume siehe ICAO-Karte

Passagiere keine Auffälligkeiten

**Landung**

Landebriefing Pax eingewiesen

Ballon Leinen bereit / LPG ok

Pilot Rückhaltegurt

Landung mit Wind Flame out / LPG off


**Landeplatz**

Ballon Instrumente ausgeschaltet

Flugplanung Landezeit / Flugplan geschlossen

Landeplatz kein Schaden / geregelt

**Für Detailinformationen AFM**

****